**QUANTITATIVO**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO (BOTIJÃO DE 13 KG E CILINDRO PI 45) COTA DE BOTIJÕES DE 13 KG, AGUÁ MINERAL (GALÃO DE 20 LITROS E CAIXA COM COPO DE ÁGUA), COTA DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS , PARA ATENDER DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES PARANÁ.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEN** | **DESCRIÇÃO** | **QTDE TOTAL** | **EDU** | **ADM** | **SAUDE** | **AÇÃO SOCIAL** | **AGRICULTURA** | **GABINETE** |
| 01 | AGUÁ MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO COM NO MINIMO 200 ML, CAIXA COM 48 UNIDADES, COM DADOS DE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DA FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA | 800 | 200 | **150** | **200** | **50** | **50** | **150** |
| 02 | AGUÁ MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 20 (VINTE0 LITROS:SEM VASILHAME, EMBALAGEM COM PROTETOR SUPERIOR E LACRE DE SEGURANÇA PERSINALIZADO PELO FABRICANTE, SEM AVARIAS, PRAZO DE VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 6 (SEIS) MESES. | 4000 | 600 | **1500** | **1500** | **200** | **200** |  |
| 03 | VASILHSME – GARRAFÃO VAZIO COM CAPACIDADE DE 20 (VINTE) LITROS, SEM TAMPA, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, NO FORMATO REDONDO PARA ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA MINERAL. | 50 | 10 | **20** | **10** | **10** |  |  |
| 04 | Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), composição básica propano e butano, acondicionado em botijas de 13 (treze) kg, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT (SEM VASILHAME). | 1500 | 960 | **110** | **180** | **240** | **10** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | VASILHAME PARA GÁS LIQUEFEITO P13 PARA GÁS P13 TIPO DOMÉSTICO, COM CONTROLE DE SEGURANÇA TESTADO, APROVADO E LACRADO PARA GARANTIA DE PESO, CERTO E QUALIDADE. de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT. | 40 | 20 | **05** | **15** |  |  |  |
| 06 | Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), composição básica propano e butano, acondicionado em botijas de 45 (quarenta e cinco) kg, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT (SEM VASILHAME). | 160 | 130 | **30** |  |  |  |  |

Bandeirantes, 26 de Novembro de 2024.