|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRITIVO** | **QTD TOTAL** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |  |  |
| 1 | ADESIVO DEMARCAÇÃO DE SOLO (EXTINTOR). ADESIVO AUTOCOLANTE NO TAMANHO DE 100 CM X 100 CM DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-ABNT DO CORPO DE BOMBEIROS. | 293 |  |  |  |  |
| 2 | AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE VEÍCULOS PQS – 01 KG – TIPO ABC. (COMPLETO-CASCO, ACESSÓRIOS E CARGA). | 9 |  |  |  |  |
| 3 | AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE VEÍCULOS, PQS – 02 KG - TIPO ABC. (COMPLETO-CASCO, ACESSÓRIOS E CARGA). | 43 |  |  |  |  |
| 4 | AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PQS ABC 04 KG (COMPLETO-CASCO, ACESSÓRIOS E CARGA) – DEVERÃO ESTAR INCLUSOS: SUPORTE DE PAREDE, PLACA INDICATIVA, CONJUNTO DE BUCHAS, PARAFUSOS E INSTALAÇÃO. | 22 |  |  |  |  |
| 5 | AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PQS ABC 06 KG (COMPLETO-CASCO, ACESSÓRIOS E CARGA) – DEVERÃO ESTAR INCLUSOS: SUPORTE DE PAREDE, PLACA INDICATIVA, CONJUNTO DE BUCHAS, PARAFUSOS E INSTALAÇÃO. | 11 |  |  |  |  |
| 6 | AQUISIÇÃO DE EXTINTOR CO2 04 KG (COMPLETO-CASCO, ACESSÓRIOS E CARGA) – DEVERÃO ESTAR INCLUSOS: SUPORTE DE PAREDE, PLACA INDICATIVA, CONJUNTO DE BUCHAS, PARAFUSOS E INSTALAÇÃO. | 2 |  |  |  |  |
| 7 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO, TIPO 2, 1.1/2 POLEGADAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30 METROS, FABRICADA CONFORME OS REQUISITOS DA NORMA NBR 11861. DEVE POSSUIR PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 14 KGF/CM². O TUBO INTERNO DEVE SER CONFECCIONADO EM BORRACHA SINTÉTICA, ENQUANTO O REVESTIMENTO EXTERNO DEVE SER EM FIBRA DE POLIÉSTER. AS EXTREMIDADES DEVEM CONTER UNIÕES PADRÃO COM ENGATE RÁPIDO, FABRICADAS EM LATÃO. | 2 |  |  |  |  |
| 8 | RECARGA DE EXTINTOR, PQS – 04 KG - TIPO ABC INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO. | 310 |  |  |  |  |
| 9 | RECARGA DE EXTINTOR, PQS - 06 KG - TIPO ABC INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO. | 14 |  |  |  |  |
| **VALOR TOTAL** | | | | |  |  |

O prazo para apresentação deste formulário, assinado e carimbado, por via postal (Correios) ou digitalizado (anexo ao e-mail), é de 05 (cinco) dias úteis a contar de seu recebimento.

* Nos preços unitários propostos (Valor Unitário – R$) deverão estar inclusos todos os custos referentes a cada item objeto desta licitação, tais como impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, manutenção preventiva e corretiva e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado;
* Os pedidos serão realizados de forma parcial;
* As entregas deverão ser realizadas em diversos endereços pertencentes as secretarias de do município de Bandeirantes.

**O orçamento deve estar em papel timbrado da empresa e conter no mínimo: Nome Fantasia: Razão Social; CNPJ; E-mail; Endereço; Complemento; Cidade/UF: identificação do responsável pelo orçamento, data da realização e prazo de validade da proposta.**

Bandeirantes, \_\_\_\_ de agosto de 2025.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura /Carimbo

|  |
| --- |
| RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: |
| NOME FANTASIA DA EMPRESA: |
| CNPJ: |
| E-MAIL: |
| ENDEREÇO: |
| TELEFONE PARA CONTATO: |

Aquisição e manutenção de equipamentos de combate a incêndio, compreendendo extintores, mangueiras, recargas e sinalização, para atender a diversas secretarias do Município de Bandeirantes – PR.